**用于杀虫剂生产的75 m3/h，纯度99%。膜式制氮机**



希特向国外某家大型的杀虫剂制造商提供了一台大型膜式制氮机。

这个跨国客户从希特采购了一个制氮机设备，规格如下：

技术：膜式

容量（氮气流速）: 75 m3/h

纯度：99%。



这个气体装置是为了与客户现有的过剩的空气供应对接而提供的。

位于古吉拉特邦的设施由世界上专业的杀虫剂制造商之一所拥有和经营，并使用我们的膜式制氮机设备来填充他们的杀虫剂容器和瓶子的头部空间。这些化学品不应该暴露在氧气中，因此在密封之前，容器、桶和瓶中都充满了氮气，以避免氧气与被储存的化学品有任何接触。氧气的存在会导致反应，而反应又会导致瓶子倒塌，也会降低保质期。